Требования пожарной безопасности при эксплуатации газовогооборудования.

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| **Требования пожарной безопасности при эксплуатации газовогооборудования.** |
|  |
| ОТДЕЛФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ИНФОРМИРУЕТ  Требования пожарной безопасности при эксплуатации газовогооборудования.  О чрезвычайных происшествиях, связанных с нарушением обязательныхтребований к эксплуатации газонаполненного оборудования, ксожалению, приходится слышать достаточно часто. Взрывы (или, какмодно сейчас говорить, «хлопки») газа, а также возгорания газовыхприборов в различных регионах Российской Федерации происходятпостоянно.  Зачастую причиной трагических происшествий становится человеческийфактор, а именно несоблюдение людьми элементарных правилбезопасности. В данной статье мы напомним вам о действующихтребованиях пожарной безопасности при эксплуатации газовыхприборов, соблюдение которых позволит значительно снизить рискивозникновения чрезвычайных ситуаций.  1. Общие требования.  В Правилах противопожарного режима в Российской Федерации,утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правилпротивопожарного режима» (далее — Правила) вопросам безопаснойэксплуатации газовых приборов отведена значительная часть.  Так, в пункте 40 Правил расписан ряд обязательных запретов, которыенеобходимо соблюдать при эксплуатации газовых приборов, аименно:  - запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а такжегазовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания вустановленном порядке;  - запрещено оставлять газовые приборы включенными без присмотра, заисключением газовых приборов, которые могут и (или) должнынаходиться в круглосуточном режиме работы в соответствии стехнической документацией изготовителя;  - запрещено устанавливать (размещать) мебель и другие горючиепредметы и материалы на расстоянии менее 0,2 м от бытовых газовыхприборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит,встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых всоответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7м по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов надбытовыми газовыми приборами).  Также в соответствии с требованием пункта 87 Правил прииспользовании бытовых газовых приборов запрещается:  - эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;  - присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующегоинструмента;  - проверка герметичности соединений с помощью источников открытогоогня. Помимо этого, на основании пункта 293 Правил в помещенияхскладов запрещается использовать газовые плиты.  2. Требования к газовым приборам, используемым в системахотопления. Газовые приборы активно применяются в системахотопления, и для безопасной их эксплуатации разработаныдополнительные требования.  В соответствии с пунктом 79 Правил при эксплуатации газовыхприборов, используемых в котельных и других теплопроизводящихустановках, запрещается:  - эксплуатировать теплопроизводящие установки при утечке газа изсистем топливоподачи, а также из вентилей у топки и емкости стопливом;  - подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;разжигать установки без их предварительной продувки;  - работать при неисправных или отключенных приборах контроля ирегулирования, предусмотренных изготовителем;  - сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и другихтеплогенерирующих установках.  Кроме того, пунктом 41 Правил запрещено при эксплуатации системвентиляции и кондиционирования воздуха подключать к воздуховодамгазовые отопительные приборы.  Также нельзя забывать о том, что в зависимости от модели иназначения газового прибора на нем могут быть предусмотреныпротивовзрывные устройства, которые должны находиться в исправномсостоянии в соответствии с требованиями пункта 125 Правил.  В завершение хотим подчеркнуть, что, помимо вышесказанныхтребований, в паспортах (инструкциях) и иной техническойдокументации изготовителя на конкретный газовый прибор могутсодержаться дополнительные требования пожарной безопасности,которые также необходимо выполнять.  По вопросам выполнения требований пожарной безопасности обращатьсяв отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ«Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» в дни приема граждан иорганизаций – среда, пятница с 11.30 до 12.30 и с 15.00 до 18.00или по телефону 7-72-10 (телефон доверия 7-72-08). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2024 |