Требования пожарной безопасности при эксплуатации газовогооборудования.

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| **Требования пожарной безопасности при эксплуатации газовогооборудования.** |
|  |
| ОТДЕЛФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ИНФОРМИРУЕТТребования пожарной безопасности при эксплуатации газовогооборудования.О чрезвычайных происшествиях, связанных с нарушением обязательныхтребований к эксплуатации газонаполненного оборудования, ксожалению, приходится слышать достаточно часто. Взрывы (или, какмодно сейчас говорить, «хлопки») газа, а также возгорания газовыхприборов в различных регионах Российской Федерации происходятпостоянно.Зачастую причиной трагических происшествий становится человеческийфактор, а именно несоблюдение людьми элементарных правилбезопасности. В данной статье мы напомним вам о действующихтребованиях пожарной безопасности при эксплуатации газовыхприборов, соблюдение которых позволит значительно снизить рискивозникновения чрезвычайных ситуаций.1. Общие требования.В Правилах противопожарного режима в Российской Федерации,утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правилпротивопожарного режима» (далее — Правила) вопросам безопаснойэксплуатации газовых приборов отведена значительная часть.Так, в пункте 40 Правил расписан ряд обязательных запретов, которыенеобходимо соблюдать при эксплуатации газовых приборов, аименно:- запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а такжегазовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания вустановленном порядке;- запрещено оставлять газовые приборы включенными без присмотра, заисключением газовых приборов, которые могут и (или) должнынаходиться в круглосуточном режиме работы в соответствии стехнической документацией изготовителя;- запрещено устанавливать (размещать) мебель и другие горючиепредметы и материалы на расстоянии менее 0,2 м от бытовых газовыхприборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит,встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых всоответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7м по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов надбытовыми газовыми приборами).Также в соответствии с требованием пункта 87 Правил прииспользовании бытовых газовых приборов запрещается:- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующегоинструмента;- проверка герметичности соединений с помощью источников открытогоогня. Помимо этого, на основании пункта 293 Правил в помещенияхскладов запрещается использовать газовые плиты.2. Требования к газовым приборам, используемым в системахотопления. Газовые приборы активно применяются в системахотопления, и для безопасной их эксплуатации разработаныдополнительные требования.В соответствии с пунктом 79 Правил при эксплуатации газовыхприборов, используемых в котельных и других теплопроизводящихустановках, запрещается:- эксплуатировать теплопроизводящие установки при утечке газа изсистем топливоподачи, а также из вентилей у топки и емкости стопливом;- подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;разжигать установки без их предварительной продувки;- работать при неисправных или отключенных приборах контроля ирегулирования, предусмотренных изготовителем;- сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и другихтеплогенерирующих установках.Кроме того, пунктом 41 Правил запрещено при эксплуатации системвентиляции и кондиционирования воздуха подключать к воздуховодамгазовые отопительные приборы.Также нельзя забывать о том, что в зависимости от модели иназначения газового прибора на нем могут быть предусмотреныпротивовзрывные устройства, которые должны находиться в исправномсостоянии в соответствии с требованиями пункта 125 Правил.В завершение хотим подчеркнуть, что, помимо вышесказанныхтребований, в паспортах (инструкциях) и иной техническойдокументации изготовителя на конкретный газовый прибор могутсодержаться дополнительные требования пожарной безопасности,которые также необходимо выполнять.По вопросам выполнения требований пожарной безопасности обращатьсяв отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ«Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» в дни приема граждан иорганизаций – среда, пятница с 11.30 до 12.30 и с 15.00 до 18.00или по телефону 7-72-10 (телефон доверия 7-72-08). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2024 |