Меры пожарной опасности в гаражах.

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| **Меры пожарной опасности в гаражах.** |
|  |
| МЕРЫ ПОЖАРНОЙБЕЗОПАСНОСТИ В ГАРАЖАХФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» доводит досведения граждан города Байконур, что применение мер пожарнойбезопасности в гаражах могут обезопасить Вам жизнь и спасти Вашеимущество. Пожары в гаражах происходят в основном по причиненеосторожного обращения с огнем, неисправности электросистемтранспортных средств, нарушения правил пожарной безопасности припользовании отопительными и нагревательными приборами. Пренебрегаяправилами безопасности, граждане не задумываются, что пожары вгаражах - исключительно опасные. Гараж находится, как правило, в составе гаражногокооператива, или окружен подобными постройками. Одиночно стоящиегаражи обычно расположены в непосредственной близости от домов.Таким образом, пожар в гараже чреват быстрым распространением огняна большие расстояния, и характеризуется трудностями в его тушении.Ситуацию осложняют хранящиеся в гараже емкости с горючим иразличные масляные смеси. Для того чтобы избежать пожаров и не остаться без гаража иимущества, находящегося в нем, необходимо выполнять правилапожарной безопасности в гаражных зонах:- не сушите ямы открытым огнем и не позволяйте это делатьсоседям;- при длительной стоянке техники отключайте электропроводкуавтомобиля от аккумуляторной батареи;- позаботьтесь о средствах первичного пожаротушения (огнетушитель,вода, песок);- наведите надлежащий противопожарный порядок в самих гаражах:уберите запас топлива свыше 20 литров бензина и 5 литров масла;- не выполняйте огневые работ и не используйте открытый огонь;- приведите в порядок территорию, прилегающую к гаражу, уберитесгораемый мусор и сухую траву, а также пролитуюлегковоспламеняющуюся жидкость, засыпав ее песком.- не храните в гараже спецодежду, пропитанную горюче-смазочнымиматериалами;- категорически запрещается производить в гараже малярные работы, атакже промывку деталей керосином, бензином или другимилегковоспламеняющимися жидкостями, а также зарядку аккумуляторов натранспортных средствах;- все токоведущие части электропроводки должны быть изолированы.Переносные лампы допустимо использовать только заводскогоизготовления; Электрооборудование в гаражах должно быть выполнено всоответствии с «Правилами устройства электроустановок». Обращаем внимание родителей! Гаражные зоны не место длядетских игр. В результате шалости с огнем Вашего ребенка, приведшейк пожару, возмещать причиненные убытки собственникам гаражейпридется именно Вам.При возникновении пожара:- вызовите пожарную охрану по телефону 7-72-08; 01; с сотовоготелефона 112;- до их прибытия организуйте эвакуацию людей и имущества;- примите меры к тушению пожара подручными средствами;- окажите первую помощь пострадавшим.Помните, что Ваша жизнь и жизнь ваших родных и близких в вашихруках!!!Единый телефон службы спасения – 112 (с сотового BeelineKZ),7-72-08, 01 |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |