С 1 января 2025 г. вводится новая Методика определениярасчётных величин пожарного риска на производственныхобъектах.

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| **С1 января 2025 г. вводится новая Методика определения расчётныхвеличин пожарного риска на производственных объектах.** |
| 03 сентября2024 г. опубликован приказ МЧС России от 26.06.2024  № 533 «Об утверждении методик определения расчётных величинпожарного риска на производственных объектах», согласно которому с1 января 2025 г. вводится новая «Методика определения расчётныхвеличин пожарного риска на производственных объектах» и признаётсяутратившим силу приказ МЧС России от 10.07.2024 № 404 «Обутверждении методик определения расчётных величин пожарного рискана производственных объектах».  «Методика определения расчётных величин пожарного риска напроизводственных объектах» устанавливает порядок расчета величинпожарного риска на производственных объектах класса функциональнойпожарной опасности Ф5 (за исключением стоянок легковых автомобилей,входящих в состав производственного объекта), включая здания иныхклассов функциональной пожарной опасности, входящие в составпроизводственного объекта.  По всем вопросам, касающимся обеспечения пожарной безопасности,обращайтесь по телефону отдела федерального государственногопожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧСРоссии»: 7-72-10. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2024 |