Изменения в Правила противопожарного режима в РоссийскойФедерации с 01 сентября 2025 года.

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| **Изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерациис 01 сентября 2025 года.** |
| В соответствиис Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 февраля2025 года № 90 «О внесении изменений в правила противопожарногорежима в Российской Федерации» с 1 сентября 2025 года вступят всилу изменения в Правила противопожарного режима в РоссийскойФедерации (далее - ППР в РФ).  Так последний абзац пункта 13 ППР в РФ изложен в новойредакции:  «Руководитель организации в соответствии с технической (проектной)документацией изготовителя средства огнезащиты и (или)производителя огнезащитных работ обеспечивает проведение повторнойобработки конструкций и инженерного оборудования объектов защитыили ежегодное проведение испытаний либо обоснованийрасчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствиеконструкций и инженерного оборудования требованиям пожарнойбезопасности.».  Подпункт «з» пункта 35 ППР в РФ изложен в новой редакции:  «з) прокладывать электрическую проводку без средств дополнительнойзащиты непосредственно по горючему основанию. Допускается прокладкана роликах, в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой,выполненных из негорючих материалов;».  ППР в РФ дополнены пунктом:  «401. Газовые баллоны, за исключением одного баллона объемом неболее 5 литров, подключенного к газовой плите заводскогоизготовления, располагаются вне зданий (за 4 исключением складскихзданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающимиверхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов навидных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи.Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замоки иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи«Огнеопасно. Газ».  Пункт 57 утратил силу.  Пункт 66 ППР в РФ изложен в новой редакции:  «66. На землях общего пользования населенных пунктов, а также натерриториях частных домовладений, расположенных на территорияхнаселенных пунктов, запрещается использовать открытый огонь дляприготовления пищи, а также сжигать мусор, траву, листву и иныеотходы, материалы или изделия вне специально отведенных иоборудованных для этого мест.».  Пункт 412 ППР в РФ изложен в новой редакции:  «412. Покрывала для изоляции очагов пожаров классов А, Е должныбыть не менее 1 метра шириной и 1 метра длиной. Покрывала дляизоляции очага пожара класса В должны быть не менее чем 2 на 1,5метра.».  Также конкретизированы требования в ряде других пунктов ППР вРФ.   По всем вопросам, касающимся обеспечения пожарнойбезопасности, обращайтесь по телефону отдела федеральногогосударственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС№ 70 МЧС России»: 7-72-10. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |